Příloha č. 5 Opatření děkana č. 18/2023

**ZÁZNAM**

**o seznámení s návody k obsluze strojů,**

**elektrických zařízení, spotřebičů a elektrického nářadí**

|  |  |
| --- | --- |
| **Téma:** | Seznámení s návody k obsluze strojů a elektrických zařízení spotřebičů a elektrického nářadí na pracovišti |
| **Pracoviště:** |  | **Platnost školení** | 3 roky |
| **Školitel:** |  | **Podpis:****školitele** |  |
| **Osnova školení:** |
| **A. ÚČEL ŠKOLENÍ**Zajištění školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují odborné předpoklady zaměstnanců a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.Seznámení s organizací a řízením BOZP na pracovišti, se systémem prevence rizik a zásadami bezpečné práce.**Školení je určena pro:**1. **nové zaměstnance, při nástupu,**
2. **pro periodické školení na pracovišti v periodě 1x 3 roky,**
3. **pro zaměstnance převedené na jinou práci v den nástupu,**
4. **zaměstnance, studenty vracející se po pracovním úrazu,**
5. **při každé změně podmínek práce na pracovišti (nový stroj, technologie apod.).**

**B. Seznámení se stroji, zařízením, elektrickými spotřebiči, nářadím na pracovišti****Zásady bezpečného chování na pracovišti, bezpečnostní pokyny:**Základní povinnosti zaměstnance při dodržování předpisů BOZP,Nebezpečná místa na pracovištích, zakázané pracovní činnosti a postupy, seznámení s rizikyPracovní a technologické postupy pro jednotlivé pracovní činnostiSeznámení s návody na obsluhu (**vypsat stroje, zařízení, elektrické ruční nářadí, které bude zaměstnanec obsluhovat)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název stroje, elektrického zařízení, spotřebiče, elektrického nářadí** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Všeobecně:****Zakázané činnosti*** *Je zakázáno používat neevidovaná elektrická zařízení. Zákaz jejich používání se vztahuje i na činnosti související s činností uskutečněnou pro organizaci i mimo areál.*
* *Je zakázáno, aby opravy elektrických spotřebičů a zařízení, včetně jejich přívodů, prováděli pracovníci bez náležité odborné způsobilosti a bez pověření k této činnosti.*
* *Je zakázáno přetěžovat elektrické spotřebiče a zařízení nad stanovené technické parametry výrobce.*
* *Je zakázáno používat elektrické spotřebiče a zařízení k jiným účelům, než pro které jsou výrobcem určeny.*
* *Je zakázáno pracovat s elektrickými spotřebiči a zařízením s mokrýma rukama.*
* *Je zakázáno používat elektrické spotřebiče a zařízení s poškozeným elektrickým přívodem.*
* *Je zakázáno používat elektrické spotřebiče a zařízení s chybějícím ochranným krytem.*
* *Je zakázáno namáhat pohyblivé elektrické přívody tahem.*
* *Je zakázáno vést pohyblivé elektrické přívody přes ostré hrany.*
* *Je zakázáno svévolně měnit rozmístění elektrických topidel.*
* *Je zakázáno pokračovat v práci s elektrickým spotřebičem a zařízením, pokud na něm vznikne vážná porucha jeho funkce.*

**Bezpečnostní požadavky:*** *Ke každému elektrickému zařízení musí být k dispozici dokumentace, která odpovídá skutečnému provedení.*
* *Neoznačené elektrické spotřebiče je provozovatel povinen (prostřednictvím**příslušných vedoucích pracovníků) náležitě označit a evidovat tak, aby za všech okolností bylo zřejmé, o jaký konkrétní elektrický spotřebič se jedná.*
* *Pohyblivé přívody elektrických spotřebičů a zařízení musí být vedeny mimo průchody a komunikace, nikdy ne přes ostré hrany, aby nedocházelo k jejich deformaci, nebo musí být chráněny proti poškození mechanickými vlivy.*
* *Pohyblivé přívody elektrických spotřebičů a zařízení nesmějí být namáhány tahem.*
* *Pevně připojený pohyblivý přívod nesmí mít poškozenou izolaci, musí být zajištěn proti vytržení a jeho vidlice nesmí být poškozená.*
* *Oddělitelný nebo prodlužovací pohyblivý přívod nesmí mít poškozenou izolaci, musí být zajištěn proti vytržení*

*a jeho vidlice – zástrčka, pohyblivá zásuvka nebo přívodka nesmí být poškozené.** *Kryty, držadla, spínače ani jiné ovládací prvky nesmějí být poškozeny tak, aby byla snížena jejich ochrana před nebezpečným dotykem.*
* *Vnitřní vedení elektrických spotřebičů a zařízení nesmí mít poškozenou izolaci a nesmí přecházet přes ostré hrany.*
* *Elektromotor elektrického spotřebiče a zařízení nesmí být poškozený ani zjevně zaprášený.*
* *Větrací otvory spotřebiče a zařízení nesmějí být zaprášené ani zakryté.*
* *Šrouby připojovacích svorek musí být řádně dotaženy.*
* *Násuvné spoje musí mít spolehlivý vzájemný styk.*
* *Spájené spoje musí být dostatečně pevné.*

**Údržba a opravy** Oprava elektrického spotřebiče a zařízení je činnost, jejímž cílem je obnovení provozuschopnosti a bezpečnosti spotřebiče a zařízení, při níž, je-li to nutné, dochází k výměně dílů nebo částí.* *Údržbu a opravy elektrické instalace a zařízení smějí provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací. Tuto činnost zajišťuje příslušný vedoucí pracovník.*
* *Běžnou údržbu zařízení provádí průběžně jeho obsluha.*
* *Pravidelnou údržbu zařízení provádí jeho obsluha podle pokynů výrobce uvedených v jeho návodech k obsluze.*
* *Údržbu a opravy zařízení je možno v zásadě provádět jen je-li zařízení odpojeno od přívodu elektrického proudu.*
* *Pokud je nutno provést údržbu nebo opravu zařízení pod napětím elektrického proudu, musí k tomu dát souhlas příslušný vedoucí pracovník.*
* *Jestliže se na zařízení provádí práce pod napětím, musí při ní pracovníci používat izolované nářadí a nástroje.*
* *Údržbu a opravy mechanických částí zařízení zajišťuje příslušný vedoucí pracovník.*

**Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen „OOPP“):***Pokyny pro poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,**Povinné používání OOPP na základě vyhodnocení rizik,**Informace o nutnosti seznámení se s návodem k používání a způsobem použití OOPP,**Vybavení zaměstnanců stanovenými OOPP, způsob vedení evidence, kontroly používání OOPP.***Poskytování první pomoci a jiné pomoci v případě vzniku mimořádné události:***Zásady poskytování první pomoci,**Lékárničky – umístění na pracovišti, vybavení, doplňování, kontroly,**Osoby, které organizují poskytnutí první pomoci, organizují evakuaci zaměstnanců.***Provozní dokumentace***Druhy, způsob vedení a ukládání provozní dokumentace,**Návody k obsluze-stojanové brusky, kotoučové brusky, aku nářadí, elektrické nářadí, pákových nůžek, křovinořezu, travního traktoru, sekačky na trávu, plotostřihu, vyžínače trávy.***B. Závěrečná část**1. **přezkoušení:** Na závěr školení musí být provedeno ověření znalostí z výše uvedených bezpečnostních předpisů a pokynů s výsledkem „prospěl“
2. **metoda ověření znalostí:** ústní pohovor
3. **prezenční listina:** Jmenný seznam školených zaměstnanců je nedílnou součástí dokladu o školení

**Školení provádí pověřený vedoucí zaměstnanec pracoviště nebo jím pověřená osoba. Originál tiskopisu si ponechají u sebe vedoucí zaměstnanci pracoviště a kopie zašlou požárnímu a bezpečnostnímu technikovi.****Dokumentace o školení bude uložena u vedoucího pracoviště.****PROHLÁŠENÍ:****Školené osoby – zaměstnanci, stvrzují svým podpisem na tiskopise „Záznam“, že byli seznámeni s bezpečnostními předpisy, v rozsahu zpracované „OSNOVY“ školení, dle požadavku § 102 zákona****č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.****Pohovoru se zúčastnili a jsou si vědomi důsledků vyplývající z nedodržování řečených ustanovení.****Znalosti byly ověřeny diskusí.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř.** | **Jméno** | **Pracovní zařazení** | **Termín** | **Podpis** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
|  18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |