|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název pracoviště:** | **MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2/pracoviště ………………………………..** | Číslo dokladu |  |
| **PROTOKOL O KONTROLE – Regály** | | Perioda: | 12 měsíců |
| Předpis: | NV 101/2005 Sb.  ČSN 26 9030 |
| **Provádí:** | Roman Šilha, kontakt: [sb-regaly@matfyz.cuni.cz](mailto:sb-regaly@matfyz.cuni.cz) | Způsob kontroly: | vizuální, technický stav,  ochranná zařízení, zkouška |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Evidenční číslo a umístění regálu** | **Stav regálu**  **vyhovuje: ANO/NE** | | | | | **Celkové vyhodnocení, poznámka**  **VYHOVUJE / NEVYHOVUJE** | **Kontrolu**  **provedl/podpis** | **S výsledkem**  **seznámen ved. pracoviště/**  **dne / podpis** | **Stanovená opatření** | **Závady odstraněny**  **dne/podpis ved. pracoviště** |
| Tuhost spojů | Stabilita | Svislost a vodorovnost | Přetěžování | Označení |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Regály z hlediska bezpečné manipulace musí být bezpečně obsluhovány, udržovány a opravovány a platí pro ně následující zásady:**

* musí být stabilní. Zakazuje se zajištění regálů opřením o konstrukci nebo vzájemné opření o sebe.
* musí být prokázaná nosnost. Zakazuje se přetěžovat části regálů; označení nosnosti regálové buňky a sloupce musí být vyvěšeno na viditelném místě.
* Rozměry zakládaného materiálu musí odpovídat přílohu regálu.
* Zakazuje se používat poškozené, nestabilní regály – regál se musí označit – „POŠKOZEN – NEPOUŽÍVAT!“ apod.
* Před uvedením do provozu, po každém přemístění a přestavení regálu a nejméně 1x ročně provádět kontrolu technického stavu a zda regál odpovídá technické dokumentaci.
* Přístup k regálům musí být volný a nic nesmí bránit zakládání a odebírání materiálu.
* Ruční obsluha regálů je povolena do výšky 1,8 m, ostatní obsluha se provádí z typizovaných žebříků, žebříkových schůdků, kde platí zásady, že se zakazuje stát při manipulaci na poslední podestě žebříkových schůdků.
* Zakazuje se lezení do regálů, popř. výstup po nich.