Příloha č. 4 Opatření děkana č. 18/2023

**ZÁZNAM**

**o provedeném školení BOZP pro zaměstnance bez přístupu k počítači**

|  |  |
| --- | --- |
| **Téma:** | ŠKOLENÍ BOZP  |
| **Pracoviště:** |  | **Platnost školení** |  2 roky |
| **Školitel** |  | **Podpis školitele**  |  |
| **OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP** |
| **A. Účel školení**Zajištění školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují odborné předpoklady zaměstnanců a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.Seznámení s organizací a řízením BOZP na pracovišti, se systémem prevence rizik a zásadami bezpečné práce.**B. Podrobný obsah školení** (předpisy v platném znění)**Dokumentace je určena pro:**1. **nové nastupující zaměstnance (vstupní),**
2. **pro opakované školení zaměstnanců (ve stanovené lhůtě 1 x 2 roky).**

zákoník práce **Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění** *§§ 88, 89 Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka;* *§ 90 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami; §§ 101, 102 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci;* *§ 103 seznámení se závodní preventivní péči a se zařazením prací do kategorií;* *§ 104 Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje;* *§ 105 Pracovní úrazy;* *§ 106 Práva a povinnosti zaměstnance;* *§ 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.* bezpečnost práce a požadavky na pracoviště **Zákon č. 309/2006 Sb.,** kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)*Organizace práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky***Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,** o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí*Únikové cesty a východy, poskytování první pomoci, skladování a manipulace s materiálem a břemen***ČSN 269030 Skladování**. Zásady bezpečné manipulace**ČSN 269010 Manipulace s materiálem***Regály – označení, nosnost, stabilita, technický stav, způsob zakládání, kontroly**Skladování hořlavých kapalin, tlakových láhví-pokyny a zakázaná manipulace***Nařízení vlády č. 375/2017Sb.,** kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů*Druhy značek, umisťování značek, bezpečnostní barvy, signály***Nařízení vlády č. 378/2001 Sb**., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí*Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení, ochranná zařízení, kontroly zařízení 1x za rok, seznámení s návody zařízení dle pracovišť***Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,** o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky*Definice, technická a organizační opatření, ochrana proti pádu, používání žebříků, zajištění proti pádu předmětů a materiálu, kontrola***BEZPEČNOST PRÁCE s elektrickým zařízením a spotřebiči – školení osob seznámených:****Nařízení vlády č.194/2022 Sb.** o odborné způsobilosti v elektrotechnice**Nařízení vlády č.190/2022 Sb.** o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti* *ČSN 33 1600 ed.2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání*
* *ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení;*
* *ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.*

**Bezpečnostní požadavky na obsluhu elektrických spotřebičů a zařízení:*** *Obsluhovat elektrické spotřebiče a zařízení mohou pouze pracovníci, kteří absolvovali školení z tohoto bezpečnostního předpisu, z návodu výrobce k obsluze elektrického spotřebiče, s nímž přichází do styku, v rozsahu své činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a byli upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními.*
* *Pracovníci obsluhující elektrické spotřebiče a zařízení musí dodržovat pracovní postupy uvedené v návodech výrobců pro obsluhu těchto zařízení.*
* *Pracovníci obsluhující elektrické spotřebiče a zařízení si musí k této své činnosti zajistit odpovídající bezpečný pracovní prostor.*
* *Elektrické spotřebiče a zařízení nesmí pracovníci obsluhovat mokrýma rukama nebo jsou-li spotřebiče mokré.*
* *V případě přemísťování spotřebiče a zařízení z místa na místo je zapotřebí vidlici jeho přívodu elektrického proudu bezpečně odpojit ze zásuvky.*

**Zakázané činnosti*** *Je zakázáno používat neevidovaná elektrická zařízení. Zákaz jejich používání se vztahuje i na činnosti související s činností uskutečněnou pro organizaci i mimo areál.*
* *Je zakázáno, aby opravy elektrických spotřebičů a zařízení, včetně jejich přívodů, prováděli pracovníci bez náležité odborné způsobilosti a bez pověření k této činnosti.*
* *Je zakázáno přetěžovat elektrické spotřebiče a zařízení nad stanovené technické parametry výrobce.*
* *Je zakázáno používat elektrické spotřebiče a zařízení k jiným účelům, než pro které jsou výrobcem určeny.*
* *Je zakázáno pracovat s elektrickými spotřebiči a zařízením s mokrýma rukama.*
* *Je zakázáno používat elektrické spotřebiče a zařízení s poškozeným elektrickým přívodem.*
* *Je zakázáno používat elektrické spotřebiče a zařízení s chybějícím ochranným krytem.*
* *Je zakázáno namáhat pohyblivé elektrické přívody tahem.*
* *Je zakázáno vést pohyblivé elektrické přívody přes ostré hrany.*
* *Je zakázáno svévolně měnit rozmístění elektrických topidel.*
* *Je zakázáno pokračovat v práci s elektrickým spotřebičem a zařízením, pokud na něm vznikne vážná porucha jeho funkce.*

**Bezpečnostní požadavky:*** *Ke každému elektrickému zařízení musí být k dispozici dokumentace, která odpovídá skutečnému provedení.*
* *Neoznačené elektrické spotřebiče je provozovatel povinen (prostřednictvím**příslušných vedoucích pracovníků) náležitě označit a evidovat tak, aby za všech okolností bylo zřejmé, o jaký konkrétní elektrický spotřebič se jedná.*
* *Pohyblivé přívody elektrických spotřebičů a zařízení musí být vedeny mimo průchody a komunikace, nikdy ne přes ostré hrany, aby nedocházelo k jejich deformaci, nebo musí být chráněny proti poškození mechanickými vlivy.*
* *Pohyblivé přívody elektrických spotřebičů a zařízení nesmějí být namáhány tahem.*
* *Pevně připojený pohyblivý přívod nesmí mít poškozenou izolaci, musí být zajištěn proti vytržení a jeho vidlice nesmí být poškozená.*
* *Oddělitelný nebo prodlužovací pohyblivý přívod nesmí mít poškozenou izolaci, musí být zajištěn proti vytržení, a jeho vidlice – zástrčka, pohyblivá zásuvka nebo přívodka nesmí být poškozené.*
* *Kryty, držadla, spínače ani jiné ovládací prvky nesmějí být poškozeny tak, aby byla snížena jejich ochrana před nebezpečným dotykem.*
* *Vnitřní vedení elektrických spotřebičů a zařízení nesmí mít poškozenou izolaci a nesmí přecházet přes ostré hrany.*
* *Elektromotor elektrického spotřebiče a zařízení nesmí být poškozený ani zjevně zaprášený.*
* *Větrací otvory spotřebiče a zařízení nesmějí být zaprášené ani zakryté.*
* *Šrouby připojovacích svorek musí být řádně dotaženy.*
* *Násuvné spoje musí mít spolehlivý vzájemný styk.*
* *Spájené spoje musí být dostatečně pevné.*

**Údržba a opravy elektrických spotřebičů a zařízení**Oprava elektrického spotřebiče a zařízení je činnost, jejímž cílem je obnovení provozuschopnosti a bezpečnosti spotřebiče a zařízení, při níž, je-li to nutné, dochází k výměně dílů nebo částí.* *Údržbu a opravy elektrické instalace a zařízení smějí provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací. Tuto činnost zajišťuje příslušný vedoucí pracovník.*
* *Běžnou údržbu zařízení provádí průběžně jeho obsluha.*
* *Pravidelnou údržbu zařízení provádí jeho obsluha podle pokynů výrobce uvedených v jeho návodech k obsluze.*
* *Údržbu a opravy zařízení je možno v zásadě provádět jen je-li zařízení odpojeno od přívodu elektrického proudu.*
* *Pokud je nutno provést údržbu nebo opravu zařízení pod napětím elektrického proudu, musí k tomu dát souhlas příslušný vedoucí pracovník.*
* *Jestliže se na zařízení provádí práce pod napětím, musí při ní pracovníci používat izolované nářadí a nástroje.*
* *Údržbu a opravy mechanických částí zařízení zajišťuje příslušný vedoucí pracovník.*

ochrana zdraví a zakázané práce**Zákon č. 258/2000 Sb.,** o ochraně veřejného zdraví, ve platném znění*Ochrana zdraví při práci (kategorizace prací, rizikové práce), chemické látky-používání OOPP***Vyhláška č. 432/2003 Sb.,** kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č.107/2013 Sb.*Zařazování prací do kategorií (kategorie první, druhá, třetí, čtvrtá) – informace o zařazení***Nařízení vlády 246/2018 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,** kterýmse stanoví podmínky ochrany zdraví při práci-kategorizace prací – seznámení s dokumentem**Nařízení vlády č. 390/2021 Sb.,** kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků*Definice, požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky, dezinfekční prostředky, mycí a čistící prostředky, regenerační krémy a masti, hodnocení rizik pro výběr a použití osobních ochranných pracovních prostředků, druhy osobních ochranných pracovních prostředků-průkaznost výdeje OOPP.***Vyhláška č. 180/2015 Sb.,** kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání *Druhy zakázaných prací, limity pro manipulaci s břemeny***Zákon č. 65/2017 Sb., v platném znění,** o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů*Definice pojmů, zákaz kouření v objektech.*zdravotní způsobilost a úrazy **Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.,** o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění Nařízení vlády č.170/2014 Sb.*Kniha úrazů, záznam o úrazu, ohlášení pracovního úrazu* **Zdravotní způsobilost, lékařské prohlídky***Smluvní lékařská zařízení, pracovnělékařské služby (Klinika pracovního lékařství VFN, Na Bojišti, Praha 2)*chemické látky a směsi **Zákon č. 350/2011 Sb.,** o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)*Klasifikace, balení a označování (vlastnosti látek a směsí, skupiny nebezpečnosti, hodnocení nebezpečných vlastností látek a směsí), orgány státní správy, bezpečnostní list (H+P věty)**-seznámení s pravidly pro zacházení s chemickými látkami – zdravotní riziko-zákaz používání PET**-značení chemických látek a směsí – bezpečnostními symboly, bezpečnostní listy***C. Další materiály použité při školení-vlastní vypracované směrnice, dokumentace BOZP****Směrnice děkana--Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci**Návody k obsluze strojů, zařízení spotřebičů (varné konvice, mikrovlnné trouby, stolní bruska, stolní vrtačka, ruční el nářadí, dřevoobráběcí stroje, kovoobráběcí stroje-soustruh, bruska atd.,) technologické postupy, kontroly, údržba, používání OOPP, zakázané činnosti, rizika při práci se strojiProvozní řády pracovištěHodnocení rizik**E. Závěrečná část****Přezkoušení:** Na závěr školení musí být provedeno ověření znalostí z výše uvedených bezpečnostních předpisů a pokynů s výsledkem „prospěl“. **Metoda ověření znalostí:** ústní pohovor,**Školení provádí pověřený vedoucí zaměstnanec. Originál tiskopisy si ponechají u sebe vedoucí pracovníci a kopie zašlou požárnímu a bezpečnostnímu technikovi.****PROHLÁŠENÍ:****Školené osoby – zaměstnanci, stvrzují svým podpisem na tiskopise „Záznam, že byli seznámeni bezpečnostními předpisy, v rozsahu zpracované „OSNOVY“ školení, dle požadavku § 102 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění** **Pohovoru se zúčastnili a jsou si vědomi důsledků vyplývající z nedodržování řečených ustanovení.****Znalosti byly ověřeny diskusí.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř.** | **Jméno** | **Pracovní zařazení** | **Termín** | **Podpis** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |