Příloha č. 12

                                         
pokyny
pro provádění prohlídek přenosných a pojízdných hasicích přístrojů 

Pokyny slouží vedoucím zaměstnancům k provádění pravidelných prohlídek přenosných a pojízdných hasicích přístrojů (dále jen PHP)

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni na svých pracovištích v rámci odpovědnosti za PO a plnění svých povinností provádět nebo zajistit provádění prohlídek PHP, které jsou na jejich pracovištích umístěny. Pokud vedoucí zaměstnanec nebo jím pověřený zaměstnanec zjistí, že na jeho pracovišti nebo ve veřejně přístupných místech PHP
a) nejsou na svých místech ,
b) nejsou přístupné,
c) je porušený návod na použití  a není čitelný,
d) jsou na PHP porušeny nebo chybí plomby a indikátory spuštění, 
e) je zjevně poškozen, nebo zkorodován,
f) údaje na tlakoměru nebo indikátoru nejsou v provozním rozsahu nebo poloze, 

Opatření: vedoucí pracoviště  nahlásí zjištěné závady správci budovy, který zajistí odstranění závady.

Kvalifikace k provádění prohlídek: žádná
Dokumentace: se nevyžaduje
Tento pokyn se nevztahuje na pravidelnou roční revizi PHP, kterou zajišťuje správa budov.